### Specyfikacja warunków

### zbycia drewna opałowego w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych

1. **Wstęp**
   1. **Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące zbycia drewna w zamian za mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych zgodnie z załączonym wykazem.

* 1. **Zakres stosowania**

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ust. 1.1.

* 1. **Zakres robót**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z wycinką drzew i obejmują:

1. oznakowanie miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie),
2. mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie),
3. ścięcie drzew na wysokości 5 cm poniżej krawędzi jezdni (w przekroju ulicznym 20 cm poniżej płaszczyzny krawężnika). W przypadku niemożności ścięcia drzew zgodnie z powyższymi warunkami, należy je zfrezować.
4. bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny, chodnik) z grubizny, konarów i gałęzi.
5. **Sprzęt - ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

1. sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, podnośnik samochodowy, frezarka mechaniczna do pni, ciągnik lub podobny sprzęt.
2. sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drzew w kłodach.
3. **Transport – ogólne wymagania dotyczące transportu.**

Materiał należy przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

1. **Wykonywanie robót**

Wycinka drzew.

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują:

* 1. oznakowanie miejsca robót,
  2. wycięcie drzew,
  3. wywiezienia pni i gałęzi,
  4. uporządkowanie terenu po wycince.

1. **Kontrola jakości robót**

Kontrola jakości robót polega na:

* 1. sprawdzeniu z przedmiarem ilości usuniętych drzew,
  2. wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince.

1. **Obmiar robót**

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa.

1. **Licytacja**
   1. Jeżeli do aukcji przystąpi tylko jeden oferent, zleca mu się czynności wykonania przedmiotu aukcji bez przeprowadzenia licytacji.
   2. W przypadku gdy do aukcji przystąpi co najmniej dwóch oferentów przeprowadza się licytację, która zostanie rozstrzygnięta na korzyść tego z oferentów, który zaproponował najwyższą cenę za 1 szt. drzewa do ścięcia. Cena wywoławcza: 100,00 zł/szt.
   3. Licytacja odbywa się ustnie w sposób jawny.
   4. Prowadzący licytację pyta oferentów, jaką cenę każdy z nich oferuje w zamian z 1 szt. planowanego do wycięcia drzewa. Każdy z oferentów może zaproponować wyższą cenę po przedstawieniu ceny przez innego oferenta. Licytacja zamyka się, gdy inny oferent nie zaproponuje ceny wyższej.
   5. Oferent wygrywający licytację, przed rozpoczęciem wycinki drzew, w ciągu 3 dni od otrzymania rachunku lub noty księgowej wystawionej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie zapłaci za drewno opałowe na wskazane konto bankowe. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację wykonawcy z wykonania zadania.
2. **Termin realizacji robót**

Termin realizacji robót ustala się na dzień: wycinka drzew do 31.01.2023 r., uprzątnięcie terenu po wycince do 28.02.2023 r.

1. **Przepisy BHP i ochrony środowiska**

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

1. **Odbiór robót**

Odbioru robót związanych z wycinką drzew Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

*Załączniki*

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z ich lokalizacją*